1、Sp开启：
[image: ]
2、开始上电，启动sp：
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卡3-5分钟下面这个页面：
[image: ]
3、进入到sp模式选择
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4、最后卡在这个页面5分左右，光标闪烁
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5、大系统开始重启
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GNU GRUB version 2.06

Start Smart Provisioning

Start Smart Provisioning Debug Mode

Use the a and v keys to select which entry is highlighted
Press enter to boot the selected 0S, ‘e’ to edit the commands
before booting or ‘¢’ for a command-line

The highlighted entry will be executed automatically in 1s.
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WELCONME

CPU Type : Kunpeng 920
Memory Init: -
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Uersion : 21.19

B e Qe

Process Smart Provisioning 1.16.0.25
Total M Send mount SP command ... success
BMC IPV Mounting ... success

BMC IPVU Initializing SP USB Device ...
CPU ID

Press D

Press F

Press F2 go to Boot Option
Press F6 go to SP Boot

0s
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SP is starting




