sensor id  | sensor name      | value      | unit         | status | lnr        | lc         | lnc        | unc      | uc         | unr        | phys   | nhys  
0x1        | 1711 Core Temp   | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9        | FAN Power        | 0.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 5.000  | 5.000 
0xa        | EXU1 PSU Temp    | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xb        | EXU1 VCC_12V0_1  | 12.240     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xc        | EXU1 STBY_3V3    | 3.380      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xd        | EXU1 VCC_12V0_3  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xe        | EXU1 STBY_5V0    | 4.950      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0xf        | EXU1 VCC_5V0     | 4.950      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x10       | Outlet Temp      | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x11       | EXU1 VCC_12V0_2  | 12.180     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x12       | EXU1 NIC1 Temp   | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x13       | EXU1 NIC2 Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x14       | Inlet Temp       | 20.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 41.000   | 43.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x19       | CLU1 Temp        | 21.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x1e       | Disks Temp       | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x1f       | Power            | 264.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x20       | SSD MAX Temp     | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x23       | NIC1 Temp        | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 115.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x24       | Power1           | 264.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x25       | PS1 IOUT         | 19.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x26       | PS1 POut         | 240.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x27       | PS1 Inlet Temp   | 28.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x28       | PS1 Temp         | 55.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x29       | PS1 VIN          | 236.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2a       | PS1 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2b       | PS1 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2e       | CPU1 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x2f       | CPU2 TACORE Temp | 44.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x30       | CPU2 VDD Temp    | 44.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x31       | CPU2 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x32       | BCU1 3V3         | 3.300      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x33       | BCU1 3V3_RISER2  | na         | Volts        | na     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x34       | BCU1 12V0_4 Pwr  | 5.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 5.000  | 5.000 
0x35       | CPU1 0V9_TACORE  | 1.020      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x36       | CPU2 NBDVDD Temp | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x37       | CPU1 0V9_TBCORE  | 1.020      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x38       | CPU1 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x39       | CPU1 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.690      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.020  | 0.020 
0x3a       | CPU1 Core Rem    | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0x3b       | CPU1 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x3c       | CPU1 1V1_VDDQ    | 1.100      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x3d       | CPU1 VDD Temp    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x3e       | CPU1 VRD Temp    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x3f       | CPU2 Core Rem    | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0x40       | CPU2 TBCORE Temp | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x41       | CPU2 UNCORE Temp | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x42       | CPU1 MEM Temp    | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x43       | CPU2 NADVDD Temp | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x44       | CPU1 NBDVDD Temp | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x45       | CPU2 MEM Temp    | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x46       | CPU2 VDDQ Temp   | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x47       | CPU2 VRD Temp    | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x48       | BCU1 VCC_12V0_1  | 12.300     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x49       | BCU1 VCC_12V0_2  | 12.300     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x4a       | CPU2 0V75_VDD    | 0.760      | Volts        | ok     | na         | 0.690      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.020  | 0.020 
0x4b       | CPU1 VDDQ Temp   | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x4c       | BCU1 VCC_12V0_3  | 12.300     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x4d       | CPU1 NADVDD Temp | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x4e       | CPU2 0V9_TACORE  | 1.020      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x4f       | CPU1 UNCORE Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x50       | CPU1 TBCORE Temp | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x51       | CPU1 TACORE Temp | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x52       | NIC OM Temp      | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x53       | CPU2 1V1_VDDQ    | 1.100      | Volts        | ok     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x54       | CPU2 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x55       | CPU2 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x56       | CPU2 0V9_TBCORE  | 1.030      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x57       | BCU1 Temp        | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x58       | BCU1 12V0_2 Pwr  | 90.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 200.000 | 200.000
0x59       | BCU1 12V0_3 Pwr  | 80.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 200.000 | 200.000
0x5a       | BCU1 VCC_DRMOS   | 3.300      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.150  | 0.150 
0x7f       | Disk BP1 Temp    | 23.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x98       | FAN3 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x99       | FAN4 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9a       | FAN1 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9b       | FAN2 R Speed     | 3825.000   | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9c       | RAID3 DDR Temp   | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9d       | PCIe RAID3 Temp  | 62.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x2        | Watchdog2        | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3        | Mngmnt Health    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4        | Version Change   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5        | SysRestart       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6        | Op. Log Full     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7        | Sec. Log Full    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8        | SEL Status       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x15       | ACPI State       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x16       | Power Button     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x17       | PwrOk Sig. Drop  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x18       | PwrOn TimeOut    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1a       | FAN2 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1b       | FAN1 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1c       | FAN3 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1d       | FAN4 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x21       | PS Redundant     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x22       | PwrCap Status    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2c       | PS1 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2d       | PS1 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5b       | RTC Battery      | 1          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5c       | System Notice    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5d       | System Error     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5e       | Boot Error       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5f       | DIMM140          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x60       | DIMM170          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x61       | DIMM010          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x62       | DIMM131          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x63       | DIMM060          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x64       | DIMM000          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x65       | DIMM161          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x66       | DIMM001          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x67       | DIMM121          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x68       | DIMM130          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x69       | DIMM040          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6a       | DIMM041          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6b       | DIMM050          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6c       | DIMM051          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6d       | DIMM061          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6e       | DIMM070          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6f       | DIMM150          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x70       | DIMM111          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x71       | DIMM141          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x72       | DIMM151          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x73       | DIMM120          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x74       | DIMM031          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x75       | DIMM011          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x76       | DIMM020          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x77       | DIMM021          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x78       | DIMM030          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x79       | DIMM100          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7a       | DIMM101          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7b       | DIMM110          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7c       | DIMM071          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7d       | DIMM160          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7e       | DIMM171          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x80       | DISK3            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x81       | DISK2            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x82       | DISK6            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x83       | DISK19           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x84       | DISK8            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x85       | DISK23           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x86       | DISK22           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x87       | DISK21           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x88       | DISK18           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x89       | DISK5            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8a       | DISK9            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8b       | DISK4            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8c       | DISK16           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8d       | DISK15           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8e       | DISK14           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8f       | DISK20           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x90       | DISK12           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x91       | DISK17           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x92       | DISK13           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x93       | DISK10           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x94       | DISK11           | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x95       | DISK0            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x96       | DISK1            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x97       | DISK7            | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x9e       | PCIe Card3 BBU   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
