emmc dfx info:
data_busy           : 0
cmd_timeout         : 0
cmd_crc_err         : 0
cmd_end_bit_err     : 0
cmd_index_err       : 0
auto_cmd_err        : 0
data_timeout_err    : 0
data_crc_err        : 0
data_end_bit_err    : 0
adma_err            : 0
measure_done_err    : 0
dma_map_sg_err      : 0
tuning_err          : 0
cmd_req_timeout     : 0
dma_complete_timeout: 0
get_hardlock_fail   : 0
cmd_resp_err        : 0
intr_err            : 0
