sensor id  | sensor name      | value      | unit         | status | lnr        | lc         | lnc        | unc      | uc         | unr        | phys   | nhys  
0x1        | 1711 Core Temp   | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x86       | BCU1 3V3         | 3.420      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x9f       | BCU1 3V3_RISER2  | 3.420      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0xa2       | BCU1 Temp        | 41.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa5       | BCU1 VCC_12V0_1  | 12.720     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x85       | BCU1 VCC_12V0_2  | 12.720     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0xa4       | BCU1 VCC_12V0_3  | 12.720     | Volts        | ok     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x8d       | BCU1 VCC_DRMOS   | 3.400      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.150  | 0.150 
0x4c       | CLU1 Temp        | 35.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x8c       | CPU1 0V75_VDD    | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.680      | na         | na       | 0.990      | na         | 0.020  | 0.020 
0x8e       | CPU1 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa8       | CPU1 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x90       | CPU1 0V9_TACORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x8f       | CPU1 0V9_TBCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x91       | CPU1 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x8b       | CPU1 1V2_VDDQAC  | 1.200      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x95       | CPU1 1V2_VDDQDF  | 1.200      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0xa9       | CPU1 Core Rem    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0xa7       | CPU1 MEM Temp    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x98       | CPU1 NADVDD Temp | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x99       | CPU1 NBDVDD Temp | 48.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xab       | CPU1 TACORE Temp | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x96       | CPU1 TBCORE Temp | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x97       | CPU1 UNCORE Temp | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x92       | CPU1 VDD Temp    | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa1       | CPU1 VDDQAC Temp | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9a       | CPU1 VDDQDF Temp | 48.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xac       | CPU1 VRD Temp    | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7d       | CPU2 0V75_VDD    | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.680      | na         | na       | 0.990      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7e       | CPU2 0V8_NADVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x88       | CPU2 0V8_NBDVDD  | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x7f       | CPU2 0V9_TACORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x8a       | CPU2 0V9_TBCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.580      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x89       | CPU2 0V9_UNCORE  | 0.810      | Volts        | ok     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.100      | na         | 0.020  | 0.020 
0x82       | CPU2 1V2_VDDQAC  | 1.200      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x83       | CPU2 1V2_VDDQDF  | 1.200      | Volts        | ok     | na         | 1.080      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.020  | 0.020 
0x84       | CPU2 Core Rem    | 42.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0xa6       | CPU2 MEM Temp    | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9c       | CPU2 NADVDD Temp | 51.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xa0       | CPU2 NBDVDD Temp | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xad       | CPU2 TACORE Temp | 53.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x80       | CPU2 TBCORE Temp | 47.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x87       | CPU2 UNCORE Temp | 47.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9b       | CPU2 VDD Temp    | 53.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9e       | CPU2 VDDQAC Temp | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x9d       | CPU2 VDDQDF Temp | 51.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x93       | CPU2 VRD Temp    | 53.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5f       | Disk BP1 Temp    | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x21       | Disks Temp       | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x9        | EXU1 NIC1 Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xc        | EXU1 NIC2 Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x12       | EXU1 PSU Temp    | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x8        | EXU1 STBY_1V8    | 1.800      | Volts        | ok     | na         | 1.620      | na         | na       | 1.980      | na         | 0.040  | 0.040 
0xa        | EXU1 STBY_3V3    | 3.320      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x10       | EXU1 STBY_5V0    | 5.000      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x1d       | EXU1 VCC_5V0     | 5.050      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x53       | FAN Power        | 9.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 3.000  | 3.000 
0x72       | FAN1 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x71       | FAN1 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6b       | FAN10 F Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6a       | FAN10 R Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x78       | FAN11 F Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x77       | FAN11 R Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x76       | FAN12 F Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x75       | FAN12 R Speed    | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x73       | FAN2 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x74       | FAN2 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x65       | FAN3 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x64       | FAN3 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7c       | FAN4 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7b       | FAN4 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6e       | FAN5 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6d       | FAN5 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x67       | FAN6 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x66       | FAN6 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x70       | FAN7 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6f       | FAN7 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x7a       | FAN8 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x79       | FAN8 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x69       | FAN9 F Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x68       | FAN9 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x13       | Inlet Temp       | 32.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 46.000   | 48.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0xd3       | OCP13 Temp       | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6        | Outlet Temp      | 48.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xd4       | PCIe NIC12 Temp  | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xd1       | PCIe NIC9 Temp   | 46.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0xcf       | PCIe RAID1 Temp  | 50.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x7        | PCIe10 12V0      | 12.480     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd        | PCIe3 12V0       | 12.420     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0x19       | PCIe4 12V0       | 12.360     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0xe        | PCIe5 12V0       | 12.420     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0xf        | PCIe6 12V0       | 12.420     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0x1a       | PCIe7 12V0       | 12.420     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0x1b       | PCIe8 12V0       | 12.420     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0x1c       | PCIe9 12V0       | 12.360     | Volts        | ok     | na         | 11.040     | na         | na       | 12.600     | na         | 0.240  | 0.240 
0xd2       | PCIe9 OP Temp    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x30       | PS1 IIn          | 0.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2f       | PS1 IOUT         | 0.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x34       | PS1 Inlet Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2d       | PS1 POut         | 0.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2e       | PS1 Temp         | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x32       | PS1 VIN          | 0.000      | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x31       | PS1 VOUT         | 0.000      | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3b       | PS2 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3a       | PS2 IOUT         | 21.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x39       | PS2 Inlet Temp   | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3d       | PS2 POut         | 264.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3e       | PS2 Temp         | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x40       | PS2 VIN          | 217.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x3c       | PS2 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x27       | PS4 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x26       | PS4 IOUT         | 29.000     | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x25       | PS4 Inlet Temp   | 36.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x29       | PS4 POut         | 360.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2a       | PS4 Temp         | 45.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2c       | PS4 VIN          | 216.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x28       | PS4 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x1e       | Power            | 671.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x35       | Power1           | 0.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x38       | Power2           | 288.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x24       | Power4           | 384.000    | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xd0       | RAID1 DDR Temp   | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6c       | SSD Disk9 Temp   | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 84.000   | 85.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x20       | SSD MAX Temp     | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x44       | Switch Chip1 Temp | 40.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x45       | Switch Chip2 Temp | 39.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x46       | Switch Outlet Temp | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x43       | Switch VCC 0V8 Sw1 | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.760      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.000  | 0.000 
0x41       | Switch VCC 0V8 Sw2 | 0.800      | Volts        | ok     | na         | 0.760      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.000  | 0.000 
0x47       | Switch VCC 1V25  | 1.254      | Volts        | ok     | na         | 1.176      | na         | na       | 1.320      | na         | 0.036  | 0.036 
0x42       | Switch VCC 3V3   | 3.300      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.090  | 0.090 
0x48       | Switch VCC GPU 3V3 | 3.315      | Volts        | ok     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.090  | 0.090 
0x11       | ACPI State       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xaa       | Boot Error       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xcb       | DIMM000          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb9       | DIMM001          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xca       | DIMM010          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc9       | DIMM011          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb5       | DIMM020          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc8       | DIMM021          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb4       | DIMM030          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb3       | DIMM031          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc2       | DIMM040          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc1       | DIMM041          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc0       | DIMM050          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xbf       | DIMM051          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xaf       | DIMM060          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xae       | DIMM061          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xcd       | DIMM070          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xcc       | DIMM071          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc7       | DIMM100          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb1       | DIMM101          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc6       | DIMM110          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc5       | DIMM111          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb2       | DIMM120          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc4       | DIMM121          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc3       | DIMM130          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb0       | DIMM131          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xbe       | DIMM140          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb6       | DIMM141          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xbd       | DIMM150          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xbb       | DIMM151          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xba       | DIMM160          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb8       | DIMM161          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb7       | DIMM170          | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xbc       | DIMM171          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x62       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x63       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x61       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5e       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x60       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5c       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x58       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x57       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5d       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x59       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5b       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5a       | DISK255          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x55       | FAN1 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x51       | FAN10 Presence   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4d       | FAN11 Presence   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x50       | FAN12 Presence   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x56       | FAN2 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4e       | FAN3 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x49       | FAN4 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4a       | FAN5 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x54       | FAN6 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4b       | FAN7 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4f       | FAN8 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x52       | FAN9 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2        | Mngmnt Health    | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x15       | Op. Log Full     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xce       | PCIe1 Card BBU   | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1f       | PS Redundant     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x36       | PS1 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x33       | PS1 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x37       | PS2 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3f       | PS2 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x23       | PS4 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2b       | PS4 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb        | Power Button     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x22       | PwrCap Status    | 0          | discrete     | 0x8002 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x17       | PwrOk Sig. Drop  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x18       | PwrOn TimeOut    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x81       | RTC Battery      | 1          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x14       | SEL Status       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x16       | Sec. Log Full    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5        | SysFwProgress    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3        | SysRestart       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xa3       | System Error     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x94       | System Notice    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4        | Watchdog2        | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
