Event Num |Event Time          |Alarm Level |Event Code  |Event Description
1         |2026-07-06 17:33:06 |Minor       |0x0800006F  |The PCIe card 12 (8576-X1) bandwidth decreased.
2         |2026-07-06 17:28:54 |Critical    |0x0300000D  |The AC/DC input of PSU 1 is lost or out-of-range (SN:G1302262NA241101248, BN:302004098).
3         |2026-07-06 17:28:23 |Minor       |0x1A000049  |Insecure protocol SNMP v2 is enabled in the system.
4         |2026-07-06 17:28:23 |Minor       |0x1A000049  |Insecure protocol SNMP v1 is enabled in the system.
5         |2026-07-06 17:28:22 |Minor       |0x1A000049  |Insecure protocol VNC is enabled in the system.
