sensor id  | sensor name      | value      | unit         | status | lnr        | lc         | lnc        | unc      | uc         | unr        | phys   | nhys  
0x3        | 1711 Core Temp   | 54.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 105.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5        | FAN1 F Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x6        | FAN1 R Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0xa        | SSD Disk46 Temp  | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 84.000   | 85.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x13       | SSD Disk47 Temp  | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 84.000   | 85.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x14       | FAN3 F Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x15       | FAN3 R Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x16       | EXU1 VCC_12V0_1  | na         | Volts        | na     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x17       | EXU1 VCC_12V0_2  | na         | Volts        | na     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x18       | EXU1 VCC_12V0_3  | na         | Volts        | na     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x19       | EXU1 STBY_3V3    | 3.380      | Volts        | ok     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x1a       | EXU1 VCC_5V0     | na         | Volts        | na     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x1f       | Inlet Temp       | 29.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 41.000   | 43.000     | na         | 2.000  | 2.000 
0x20       | EXU1 STBY_5V0    | 4.900      | Volts        | ok     | na         | 4.500      | na         | na       | 5.500      | na         | 0.150  | 0.150 
0x21       | Outlet Temp      | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x22       | EXU1 PSU Temp    | 38.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x23       | EXU1 NIC1 Temp   | 35.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x24       | EXU1 NIC2 Temp   | 43.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x25       | FAN Power        | 0.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 5.000  | 5.000 
0x26       | FAN4 F Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x27       | FAN4 R Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x2f       | Disk BP1 Temp    | 29.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x45       | CLU1 Temp        | 30.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x46       | Power1           | 24.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x47       | PS1 IIn          | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x49       | PS1 IOUT         | 1.000      | Amps         | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4a       | PS1 POut         | 9.000      | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4c       | PS1 Inlet Temp   | 37.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4d       | PS1 Temp         | 52.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4e       | PS1 VIN          | 224.000    | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x4f       | PS1 VOUT         | 12.000     | Volts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x51       | Power            | 22.000     | Watts        | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x53       | Disks Temp       | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x54       | SSD MAX Temp     | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x56       | Disk BP5 Temp    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x58       | NIC1 Temp        | 34.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | 115.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x59       | FAN2 R Speed     | na         | RPM          | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x5a       | FAN2 F Speed     | 0.000      | RPM          | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 0.000  | 0.000 
0x5b       | CPU1 VRD Temp    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5e       | CPU1 NADVDD Temp | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x5f       | BCU1 VCC_12V0_2  | na         | Volts        | na     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x60       | CPU1 0V9_TBCORE  | na         | Volts        | na     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x61       | CPU1 TBCORE Temp | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x62       | CPU1 0V9_UNCORE  | na         | Volts        | na     | na         | 0.670      | na         | na       | 1.050      | na         | 0.020  | 0.020 
0x63       | BCU1 VCC_DRMOS   | na         | Volts        | na     | na         | 3.000      | na         | na       | 3.600      | na         | 0.150  | 0.150 
0x64       | CPU1 1V1_VDDQ    | na         | Volts        | na     | na         | 0.990      | na         | na       | 1.210      | na         | 0.020  | 0.020 
0x65       | NIC OM Temp      | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 75.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x66       | CPU1 UNCORE Temp | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x68       | BCU1 VCC_12V0_1  | na         | Volts        | na     | na         | 10.800     | na         | na       | 13.200     | na         | 0.240  | 0.240 
0x69       | CPU1 Core Rem    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 105.000  | 110.000    | na         | 2.000  | 2.000 
0x6a       | CPU1 MEM Temp    | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 95.000   | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6b       | BCU1 REF_2V5_1   | na         | Volts        | na     | na         | 2.250      | na         | na       | 2.750      | na         | 0.200  | 0.200 
0x6c       | BCU1 3V3         | na         | Volts        | na     | na         | 2.940      | na         | na       | 3.660      | na         | 0.120  | 0.120 
0x6e       | BCU1 Temp        | 33.000     | degrees C    | ok     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x6f       | CPU1 0V8_NADVDD  | na         | Volts        | na     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x70       | CPU1 0V75_VDD    | na         | Volts        | na     | na         | 0.690      | na         | na       | 0.840      | na         | 0.020  | 0.020 
0x71       | CPU1 0V8_NBDVDD  | na         | Volts        | na     | na         | 0.720      | na         | na       | 0.880      | na         | 0.020  | 0.020 
0x72       | CPU1 NBDVDD Temp | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x73       | CPU1 VDDQ Temp   | na         | degrees C    | na     | na         | na         | na         | 120.000  | na         | na         | 2.000  | 2.000 
0x1        | Watchdog2        | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2        | SysRestart       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4        | Mngmnt Health    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x7        | SEL Status       | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x8        | Op. Log Full     | 0          | discrete     | 0x8100 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x9        | Sec. Log Full    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xb        | DIMM000          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xc        | DIMM010          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xd        | DIMM001          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xe        | DIMM011          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0xf        | DIMM030          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x10       | DIMM031          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x11       | DIMM021          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x12       | DIMM020          | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1b       | ACPI State       | 0          | discrete     | 0x8040 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1c       | Power Button     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1d       | PwrOk Sig. Drop  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x1e       | PwrOn TimeOut    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x28       | DISK18           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x29       | DISK5            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2a       | DISK6            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2b       | DISK7            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2c       | DISK8            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2d       | DISK1            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x2e       | DISK3            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x30       | DISK4            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x31       | DISK0            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x32       | DISK10           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x33       | DISK13           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x34       | DISK19           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x35       | DISK23           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x36       | DISK14           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x37       | DISK17           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x38       | DISK20           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x39       | DISK2            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3a       | DISK15           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3b       | DISK16           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3c       | DISK21           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3d       | DISK9            | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3e       | DISK11           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x3f       | DISK22           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x40       | DISK12           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x41       | FAN1 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x42       | FAN2 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x43       | FAN3 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x44       | FAN4 Presence    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x48       | PS1 Status       | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x4b       | PS1 Temp Status  | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x50       | PS Redundant     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x52       | PwrCap Status    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x55       | DISK47           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x57       | DISK46           | 0          | discrete     | 0x8001 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5c       | RTC Battery      | 1          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x5d       | System Notice    | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x67       | Boot Error       | na         | discrete     | na     | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
0x6d       | System Error     | 0          | discrete     | 0x8000 | na         | na         | na         | na       | na         | na         | na     | na    
